Richiesta di energia per la vita operativa di un reattore ad acqua pressurizzata (PWR) da 1000 MWe, con 0,3% di arricchimento (Chattanooga Shale), che produce 197.100.000 MWh.

Processo	Elettricità [MWh]	Combustibilia
[106 Btu]	
Estrazione di 5682 tonnellate di uranio naturale	1.667.000	20.010.000	
Macinatura di 5682 tonnellate di uranio naturale	2.736.000	99.800.000	
Conversione di 5682 tonnellate di uranio naturale	82.960	7.676.000	
Arricchimento di 3022 x 103 SWU( cioè separative work units, unità che indica l’energia utilizzata per ottenere l’uranio arricchito)	8.533.000	2.412.000	
Produzione di 822 tonnellate di uranio arricchito	247.400	2.109.000	
30 anni di gestione della centrale	461.500	18.140.000	
Riprocessamentob di 822 tonnellate di combustibili	16.360	292.600	
Immagazzinamento scorie; 30 anni di gestione	5.010	183.200	
Trasporto di 5682 tonnellate di uranio naturale	597	81.930	
822 tonnellate di combustibile	1.861	255.900	
Energia totale richiesta	13.750.000	151.000.000	

NOTE:  
aEsclusi i combustibili usati per generare l’elettricità.
bSenza riciclaggio dell’uranio né del plutonio, non ci sarebbe probabilmente riprocessamento. 
Fonti: Perry, Rotty, e Reister 1977; Rotty, Perry, e Reister 1975.

Tratta da: D. T. Spreng, Net-Energy Analysis, 1988